Principe werking ATB CR Meetkoffer.

1. Bij aansluiten groene LED laten branden.
2. Start knop drukken, oranje LED laten branden.
3. Meting begint.
   1. Gemaakte contacten rechts meten(van onder naar boven 12-20)18/19-16/17-12/13
   2. Spoel links bekrachtigen
   3. Gemaakte contacten rechts meten 19/20-14/15
   4. Spoel links spanningsloos maken.
   5. K9-K11 bekrachtigen
   6. Gemaakte contacten links meten(van onder naar boven 62-70)68/69-66/67-62/63
   7. Spoel rechts bekrachtigen
   8. Gemaakte contacten links meten 69/70-64/65
   9. Spoel recht spanningsloos maken
   10. K9-K12 spanningsloos maken.
4. Meting klaar
5. Groene LED brandt indien meting goed, rode LED brandt indien fout.
6. Op display fout gemeten waarde en welk contact.